| Clases de uso

Las clases de uso permiten definir parámetros que los routers reconocen para limitar la velocidad de descarga, el total de información que puede descargarse en una sesión.. y otros ajustes. Estos parámetros suelen ser dependientes del fabricante del router empleado. Algunos parámetros útiles habituales: "VSA Radius" "14122,8" seguido de la velocidad en bytes. Limita la velocidad de descarga (WISPr-Max-Bandwidth-Up). Por ejemplo, para limitar a 256 kiloBytes/segundo, se indicará "256000" "VSA Radius" "14122,7" seguido de la velocidad en bytes. Limita la velocidad de descarga (WISPr-Max-Bandwidth-Down). "VSA Radius" "14122,4" seguido de una dirección web. Permite indicar la página web que se mostrará tras identificarse (WISPr-Redirection-URL). "VSA Radius" "2" seguido de un valor en bytes. Define un máximo de bytes que pueden ser subidos a internet. Específico de routers del fabricante (Mikrotik-Xmit-Limit).