Alta de nuevas unidades

Las unidades son la base para determinar el contenido de soportes y que los usuarios se conecten para ver servicios. Todas las unidades dadas de alta son exploradas a intervalos regulares para determinar su contenido y si este es conocido. Si desea más información consulte en la parte inferior de esta página.
Para dar de alta una nueva unidad existen dos procedimientos:

- Dar de alta la unidad explorando la red y eligiendo el host que sirve la unidad o unidades (para en LAN)...
- Dar de alta la unidad introduciendo de forma manual el nombre o ip del host que sirve la unidad o unidades en la red (para LAN o Internet)...

También puede anular el proceso de alta y regesar sin hacer nada:

- Cancelar creación de nueva unidad

Sobre el alta de nuevas unidades

Para dar de alta una unidad, antes debe haberla conectado a su red (LAN o por internet según su caso concreto) y haber verificado su correcto funcionamiento (por ejemplo con el icono entorno de red). Para poner en marcha un servidor de unidades o torre de unidades consulte al administrador de su red.
Una vez hecho esto, puede darla de alta a mano sabiendo el nombre o la dirección IP del servidor de unidades la unidad, o de forma automática elegirlo de los que se vean y luego seleccionar la unidad o unidades a dar de alta dentro de el.

Existen tres tipos de unidades que se pueden dar de alta:

Unidades simples |  | Unidades en la red del tipo "\\SERVIDOR\CDx", corresponden a recursos concretos de la red como dvd's, cdrom's o discos duros. No son válidas unidades locales tipo c:, d: ... puesto que no existe forma de verlas desde otros pc's si no están compartidas.
Unidades compuestas (de recursos de red) |  | Unidades compuestas que se dan de alta con el nombre del pc, servidor o torre que los contiene. Por ejemplo si se da de alta "\\SERVIDOR" se comprobarán todos los recursos que este comparta en la red. Por ejemplo si SERVIDOR comparte CD1 y CD2 estas serán las que se miren. Ideal para servidores Microsoft Windows 2000 (r) y para torres como AXIS (r) que comparten a nivel de recursos.
Unidades compuestas (de directorios) |  | Unidades compuestas pero que comparten los recursos como subdirectorios. Este es el caso típico de torres CYCMA (r) o discos duros con cd's volcados, en los que se comparten los contenidos con un solo recurso que contiene varios subdirectorios. Por ejemplo "\\TORRE1\CDROMS\" (diferenciado de las unidades simples por el último '\' ). Se mirarán todos los subdirectorios que contenga y cada uno se tratará como una unidad. Nota: Este tipo de unidades puede presentar problemas con algunos programas, que al funcionar en un subdirectorio creerán ejecutarse como una copia ilegal.